生物安全柜检测参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数值 | 是否合格 |
| 1 | 柜体检漏 |  |  |
| 2 | 高效过滤器完整性 |  |  |
| 3 | 噪声 |  |  |
| 4 | 照度 |  |  |
| 5 | 下降气流速度 |  |  |
| 6 | 流入气流速度 |  |  |
| 7 | 气流模式 |  |  |
| 8 | 集液槽泄漏 |  |  |
| 9 | 紫外灯 |  |  |
| 10 | 报警和连锁系统 |  |  |
| 11 | 温升 |  |  |
|  |  |  |  |
| 需由厂家到甲方指定地点，根据检测标准：Ⅱ级生物安全柜YY0569-2011和DB52/T 1254-2017 生物安全柜检测技术规范，完成我所11台生物安全柜的上述项目检测(检测项目必需满足表中），并出具检测报告。预算单价1400元一台，合计15400元。 | | | |